מכונת קפה J10  
הוראות הפעלה



תמונה שמכילה טקסט, גופן, צילום מסך, לבן

תוכן שנוצר על-ידי בינה מלאכותית עשוי להיות שגוי.

תוכן העניינים

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | רכיבי הבקרה | 3 | |  | | 5 | | הגדרות המכונה | | 18 | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2 | שימוש ראשון במכונה | 5 | |  | | 6 | | תחזוקה | | **19** | |
|  | קביעת הקשיות של המים | 5 | |  | |  | | שטיפת המכונה | | 20 | |
|  | הגדרות ראשוניות | 5 | |  | |  | | שטיפת מערכת החלב | | 20 | |
|  | הגדרת שפה וקשיות המים | 6 | |  | |  | | ניקוי מערכת החלב | | 21 | |
|  | הכנסת הפילטר | 6 | |  | |  | | פירוק וניקוי הקפוצ'ינטור | | 22 | |
|  | חיבור לרשת Wi-Fi | 7 | |  | |  | | החלפת / התקנת פילטר | | 23 | |
|  | הקוקפיט של JURA | 8 | |  | |  | | ניקוי המכונה | | 24 | |
|  | חיבור החלב | 8 | |  | |  | | הסרת אבנית | | 25 | |
|  | יצירת חיבור Wi-Fi | 9 | |  | |  | | הסרת אבנית ממיכל המים | | 27 | |
|  |  |  |  | |  | | ניקוי מיכל הפולים | | 27 | |
| 3 | הכנת משקאות | 9 |  | |  | |  | |  | |
|  | הכנת משקאות ממסך בחירת הפונקציות המיוחדות | 10 |  | | 7 | | התראות על התצוגה | | **28** | |
|  | הכנת אספרסו וקפה | 11 |  | |  | | התראות על מסך הבית | | 28 | |
|  | הכנת לאטה מתוק Sweet Foam | 11 |  | |  | | התראות על הקוקפיט | | 28 | |
|  | הכנת קפה בחליטה קרה Cold Brew | 12 |  | |  | |  | |  | |
|  | הכנת קפוצ'ינו, לאטה מקיאטו ועוד משקאות קפה עם חלב | 12 |  | | **8** | | **פתרון בעיות** | | **29** | |
|  | הכנת חלב חם וחלב מוקצף | 13 |  | |  | |  | |  | |
|  | הכנת אמריקנו או לונגו | 13 |  | | 9 | | שינוע המכונה והשלכה ידידותית לסביבה | | 30 | |
|  | הכנת אספרסו דופיו | 13 |  | |  | |  | |  | |
|  | הכנת קפה מקפה טחון מראש | 14 |  | | 10 | | מפרט טכני | | **31** | |
|  | הכנת מים חמים | 14 |  | |  | |  | |  | |
|  | שינוי הגדרות המשקה | 15 |  | | 11 | | מידע בטיחותי | | **32** | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 4 | שימוש יומיומי במכונת הקפה | **16** |  | |  | |  | |  | |
|  | כיבוי והדלקה של המכונה | 16 |  | |  | |  | |  | |
|  | מילוי מיכל המים | 16 |  | |  | |  | |  | |
|  | פעולות תחזוקה | 17 |  | |  | |  | |  | |

# 1 רכיבי הבקרה

|  |  |
| --- | --- |
|  | כפתור הדלקה/כיבוי on/off |
|  | מיכל פולים עם מכסה לשימור הארומה |
|  | מסך מגע |
|  | מערכת חלב עם קפוצ'ינטור לקצף מעודן (מתכווננת לגובה) |
|  | יחידת מזיגת קפה מתכווננת לגובה |
|  | צינורית מים חמים |
|  | רשת להנחת הספל עם פתח |
|  | מגש אמצעי |
|  | מגש ניקוז |
|  | מיכל פסולת |
|  | כבל אספקת חשמל |
|  | מיכל מים |
|  | מכסה מיכל מים |
|  | שקע שירות לחיבור מערכת jura wifi connect (מתחת למכסה) |
|  | מכסה משפך למילוי קפה טחון מראש |
|  | משפך למילוי קפה טחון מראש (ניתן להסרה) |
|  | מתג לכיוונון המטחנה |
|  | מיכל לניקוי מערכת החלב |
|  | כפית מדידה לקפה טחון מראש |
|  | מחסנית לסירופ |

תמונה שמכילה מכונה, מכשיר חשמלי, עיצוב

תוכן שנוצר על-ידי בינה מלאכותית עשוי להיות שגוי.

תמונה שמכילה ידית

תוכן שנוצר על-ידי בינה מלאכותית עשוי להיות שגוי.

# 2 שימוש ראשון במכונה

|  |  |
| --- | --- |
| יש למקם את המכונה על משטח ישר, שאינו רגיש למים, במיקום מאוורר והרחק ממקורות חום. חשוב לוודא שפתחי האיוורור גלויים. |  |
| זהירות! השתמשו רק בפולי קפה קלויים, ללא תוספות או ציפויים, אחרת המטחנה תינזק.  בשימוש בקפה טחון מראש יש להכניס את הקפה אך ורק למשפך המילוי המיועד לכך,   ובכמות של כפית אחת בלבד. | |
| זהירות! מלאו את מיכל המים אך ורק במים. מילוי בנוזלים אחרים, כגון חלב   או מים מוגזים, יזיק למכונה. | |

## קביעת הקשיות של המים

בשימוש הראשון במכונה יש לקבוע את דרגת הקשיות של המים. לשם כך, יש במארז של המכונה רצועות נייר aquadur.

|  |  |
| --- | --- |
| * קחו רצועת נייר והחזיקו אותה למשך 1 שניה מתחת למי הברז. נערו את עודפי המים. * המתינו כ- 1 דקה, ואז השוו בין צבע הקוביה על הרצועה ובין המקרא שעל האריזה. כך תדעו מהי דרגת הקשיות של המים בביתכם. |  |

## הגדרות ראשוניות

זהירות! וודאו שכבל אספקת החשמל הינו תקין ושלם. שימוש בכבל פגום יגרום   
להתחשמלות קטלנית.

תנאי מקדים: מלאו את מיכל הפולים בפולי קפה.

* אם כבל החשמל אינו קבוע, חברו את הכבל אל השקע בגב המכונה ואז לשקע החשמל בקיר.
* לחצו על הדלקה/כיבוי כדי להדליק את המכונה.

## הגדרת השפה וקשיות המים

Sprachauswahl / Deutch

* לחצו על < או > עד שתוצג השפה המבוקשת, למשל English.
* לחצו על Save . על המסך יופיע לזמן קצר Saved.

Water hardness

ראו לעיל כיצד לקבוע את דרגת קשיות המים.



* לחצו על < או > להגדרת הערך של קשיות המים.
* לחצו על Save . על המסך יופיע לזמן קצר Saved.

Insert filter

הכנסת הפילטר

|  |  |
| --- | --- |
| * הניחו כלי קיבול מתחת ליחידת המזיגה של הקפה. * הפרידו את מיכל המים מן המכונה ושיטפו אותו במים קרים. |  |
| * התאימו את המאריך של המחסנית של הפילטר מעל לפילטר CLARIS Smart+ . |  |
| * הכניסו את הפילטר עם המאריך למיכל המים. * סובבו את המחסנית של הפילטר בכיוון השעון עד שתשמעו נקישה. * מלאו את מיכל המים במים קרים וטריים, והחזירו אותו למכונה. |  |
| המכונה תזהה באופן אוטומטי שהכנסתם את הפילטר. | |
| Filter is being rinsed, מים יזרמו ישירות למגש הניקוז.  System is filling  Empty drip tray   * רוקנו את מגש הניקוז ואת מיכל פסולת הקפה ואז החזירו אותם למקומם במכונה. | תמונה שמכילה טקסט, צילום מסך, עיצוב  תוכן שנוצר על-ידי בינה מלאכותית עשוי להיות שגוי. |
| Accessory  יש לכם אפשרות לחבר את מכונת הקפה J10אל מקרר Cool Control בחיבור אלחוטי. לשם כך, געו ב- Connect ועיקבו אחר ההוראות שעל הצג.   * לחצו על Next.   Wi-Fi connection | |

## תמונה שמכילה טקסט, חשמל, צילום מסך, מצלמה התיאור נוצר באופן אוטומטיחיבור לרשת **Wi-Fi**

סירקו את קוד ה QR בסמארטפון שלכם כדי להוריד את האפליקציה J.O.E.® של JURA.

 כדי לחבר את המכונה לרשת הביתית, לחצו על יש לכם אפשרות לחבר את מכונת הקפה J10אל מקרר Cool Control בחיבור אלחוטי. לשם כך, געו ב- Connect ועיקבו אחר ההוראות שעל הצג (תוכלו ליצור את החיבור גם מאוחר יותר, בתפריט ההגדרות של המכונה תחת Wi-Fi connection).

|  |  |
| --- | --- |
| * הניחו כלי קיבול מתחת ליחידת מזיגת הקפה וכלי נוסף מתחת לקפוצ'ינטור. * לחצו על Next.   Machine is rinsing, Milk system is being rinsed  מסך הבית יוצג. ה- J10 מוכנה לשימוש. | תמונה שמכילה טקסט, צילום מסך, עיצוב  תוכן שנוצר על-ידי בינה מלאכותית עשוי להיות שגוי. |

**הקוקפיט של JURA – תיפעול מכונת הקפה J10**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| הקוקפיט מאפשר לתפעל את מכונת הקפה. לחצו על הסמל  שעל מסך הבית כדי לפתוח את הקוקפיט. | |  |
| **הסמל** | **המשמעות** | | |
|  | מסך תחזוקה (כחול) | | |
|  | מסך תפריט ההגדרות (ירוק) | | |
| (לבן) | המכונה מחוברת לרשת ו/או למקרר החלב Cool Control באמצעות ערכת החיבור JURA Wi-Fi Connect | | |
| (אדום) | המכונה לא מחוברת לרשת ה- WiFi | | |
|  | מצב פילטר | | |
|  | הפונקציה Coffee Eye לזיהוי ספל מופעלת | | |

**חיבור החלב**

|  |  |
| --- | --- |
| הטמפרטורה האופטימלית של החלב לקבלת קצף עשיר ומעודן היא 4-8°C. לכן אנו ממליצים להשתמש לצד המכונה במקרר לחלב. | |
|  | * הסירו את הכיסוי המגן מהקפוצ'ינטור. * חברו את צינורית החלב לקפוצ'ינטור. * הכניסו את הקצה השני של הצינורית לתוך מיכל החלב או למקרר החלב (לרכישה בנפרד). |
| מכונת הקפה J10 מצוידת במערכת חלב מדגם  **HP3** ובפייה שקופה מדגם **CX3.** | |

## יצירת חיבור Wi-Fi

|  |  |
| --- | --- |
| אפשר לחבר את מכונת הקפה לאפליקציה J.O.E. של JURA.  **תנאי מקדים**: האפליקציה J.O.E. מותקנת בסמארטפון שלכם. ערכת החיבור  JURA Wi-Fi Connect הוכנסה לתוך שקע השירות של המכונה. | |
| תמונה שמכילה טקסט, צילום מסך, עיצוב  תוכן שנוצר על-ידי בינה מלאכותית עשוי להיות שגוי. | * געו בסמל של 'הגדרות המכונה' . * געו ב Wi-Fi connection. * געו ב Connect. * הוסיפו את הרשת החדשה לאפליקציה ועיקבו אחר ההוראות באפליקציה. |

# **3 הכנת משקאות**

|  |  |
| --- | --- |
| המטרה | מה לעשות |
| הצגת משקאות נוספים | לחצו על  כדי להציג דפים נוספים של מסך הבית, או החליקו על מסך הבית מימין לשמאל כדי לפתוח את תצוגת בורר המשקאות |
| שינוי חוזק הקפה עבור משקה בודד | **בזמן שהמטחנה פועלת**, החליקו באצבעכם על פולי הקפה שעל מסך התצוגה |
| שינוי הכמות עבור משקה בודד | במהלך ההכנה, לחצו על < או > |
| שינוי קבוע של הכמות, דרגת החוזק והטמפרטורה עבור כל משקה נתון | לחצו לחיצה ארוכה על תמונת המשקה במשך 2 שניות ואז שנו את ההגדרות תחת Product settings |
| שינוי דרגת הטחינה | סובבו את המתג של המטחנה למצב המבוקש |
| עצירת ההכנה | לחצו על Cancel |
| מיקום משקה מסוים במסך הבית והגדרתו במועדפים | לחצו לחיצה ארוכה על תמונת המשקה במשך 2 שניות ואז געו ב Replace |

 אם שומר המסך פעיל, געו בתצוגה כדי לחזור למסך הבית.

 הקפה הטעים ביותר מוגש חם. כאשר מוזגים את הקפה מהמכונה לספל קר, המשקה מתקרר, וטעמו נפגע. לכן אנו ממליצים לחמם מראש את הספלים. אתם יכולים לרכוש בנפרד את מחמם הכוסות של JURA אצל אחד המשווקים המורשים.

 לשמירה על הטעם ועל ההיגיינה, רוקנו את מיכל המים ומלאו אותו במים טריים מדי יום.

**הכנת משקאות ממסך בחירת הפונקציות המיוחדות**

|  |  |
| --- | --- |
|  | * החליקו באצבעכם מטה במסך הבית כדי לגשת למסך הבחירה של הפונקציות המיוחדות. |

עכשיו הפעילו את אחת הפונקציות המיוחדות בהכנת המשקה הבא שלכם:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **הפונקציה המיוחדת** | **המשמעות** | |
| Cold Brew חליטה קרה  בכל משקאות הקפה  למעט espresso doppio | | המשקה יוכן בתהליך מיצוי בקור (Cold Extraction), הכולל מיצוי הקפה במים קרים המוזרמים בפעימות בלחץ גבוה |
| Extra shot חיזוק  בשוט קפה נוסף  בכל משקאות הקפה  עם החלב למעט macchiato, cortado | | בעת הכנת המשקה המכונה תבצע 2 פעולות חליטה, שבכל אחת מהן מחצית מכמות המים, לקבלת משקה קפה בעל טעם אינטנסיבי במיוחד. |
| הכנת שני ספלים במשקאות:  espresso, coffee | | המשקה יוכן פעמיים, בשתי פעולות חליטה. |
| קפה טחון מראש בכל משקאות הקפה  למעט espresso doppio | | המשקה יוכן באמצעות קפה טחון מראש. |
| - קצף מתוק  Sweet Foam  בכל המשקאות עם חלב | | השתמשו במחסנית הסירופ כדי להכין משקה עם חלב ממותק. ניתן להשתמש בפונקציה זו בנוסף ובמקביל לפונקציות האחרות. |

 מסך הבחירה ייעלם בחלוף 10 שניות.

 אם תלחצו לחיצה קצרה על הפונקציה המיוחדת, המשקה הבא יוכן בהתאם לפונקציה  
 שבחרתם.

 אם תלחצו לחיצה ארוכה על הפונקציה המיוחדת (במשך 2 שניות), הפונקציה המיוחדת   
 תהיה פעילה עד לכיבוי המכונה.

הכנת אספרסו וקפה

|  |  |
| --- | --- |
| הכנת אספרסו וקפה מתבצעת באותו אופן, כמוסבר להלן. **לדוגמא**: הכנת ספל קפה. | |
| תמונה שמכילה טקסט, צילום מסך, מכשיר, מכונת קפה  תוכן שנוצר על-ידי בינה מלאכותית עשוי להיות שגוי. | * הניחו ספל מתחת ליחידת מזיגת הקפה. * געו ב Coffee.   ההכנה תתחיל. כמות המים שנקבעה תימזג לספל. |

**הכנת לאטה מתוק Sweet Foam (עם מחסנית הסירופ)**

|  |  |
| --- | --- |
| לאטה מתוק הוא משקה קפה שבו החלב המוקצף ממותק בסירופ, בעזרת המחסנית המצורפת למכונת הקפה.  אפשר להכין את כל משקאות הקפה המשלבים חלב עם קצף מתוק. לשם כך, השתמשו במחסנית הסירופ ולפני תחילת ההכנה, בחרו במסך הבחירה של הפונקציות המיוחדות בפונקציה . | |
| תמונה שמכילה טקסט, צילום מסך, סוללה  תוכן שנוצר על-ידי בינה מלאכותית עשוי להיות שגוי. | **תנאי מקדים**: החלב מחובר לקפוצ'ינטור וצינורית החלב טובלת בחלב.   * הסירו את המכסה של מחסנית הסירופ. * מלאו את המחסנית בסירופ. מלאו עד הקו התחתון, האמצעי או העליון, בהתאם לדרגת המתיקות הרצויה. * סיגרו את המכסה. * לחצו על Sweet Latte. |
| תמונה שמכילה טקסט, צילום מסך, סוללה  תוכן שנוצר על-ידי בינה מלאכותית עשוי להיות שגוי. | Please connect the syrup attachment, ensuring it is filled with syrup   * הסירו את החלק התחתון של הקפוצ'ינטור. |
|  | * חברו את המחסנית אל הקפוצ'ינטור. * סובבו את הבורר של הקפוצ'ינטור למצב 'הקצפת חלב'. * הניחו ספל מתחת לקפוצ'ינטור. * לחצו על Next. כמות הקפה והקצף שנקבעו מראש יימזגו לתוך הספל. |
| Please remove the syrup attachment for cleaning and connect the fine foam frother   * הפרידו את המחסנית מהקפוצ'ינטור ושיטפו אותה היטב במים זורמים. * החזירו למקומו את החלק התחתון של הקפוצ'ינטור. * לחצו על Next . | |
| בחלוף **8 דקות** מגמר ההכנה, מערכת החלב תעבור שטיפה **אוטומטית**. לכן הקפידו תמיד להשאיר כלי קיבול מתחת לקפוצ'ינטור לאחר השימוש בחלב. | |
| כדי להבטיח פעולה תקינה של הקפוצ'ינטור לאורך זמן, יש לשטוף ולנקות אותו מדי יום במידה ונעשה בו שימוש, [כמוסבר בהמשך](#_ניקוי_מערכת_החלב) – ניקוי מערכת החלב. | |

**הכנת קפה בחליטה קרה Cold Brew**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| יש לבחור בפונקציה 'חליטה קרה'  כדי להכין קפה קר בחליטה קרה.  **לדוגמא**: הכנת ספל קפה בחליטה קרה. | | |
| תמונה שמכילה טקסט, צילום מסך, מכשיר חשמלי, עיצוב  תוכן שנוצר על-ידי בינה מלאכותית עשוי להיות שגוי. | * מלאו את מיכל המים במים **קרים** ככל האפשר. * הוסיפו לתוך כוס זכוכית קוביות קרח. * הניחו את הכוס מתחת ליחידת המזיגה. | |
| תמונה שמכילה טקסט, צילום מסך, מכשיר חשמלי, עיצוב  תוכן שנוצר על-ידי בינה מלאכותית עשוי להיות שגוי. | * החליקו באצבעכם על התצוגה מלמעלה למטה כדי להציג את בורר הפונקציות המיוחדות. * געו בסמל  כדי להפעיל את הפונקציה Cold Brew. * לחצו על Coffee. * ההכנה תתחיל. כמות המים שנקבעה תימזג לספל. | |
| אפשר להכין קפה בחליטה קרה **אך ורק** במרקם טחינה **חלש** Mild. אם המתג של   המטחנה מכוון על דרגת טחינה חזקה Intense, תתבקשו לשנות את דרגת הטחינה   לחלשה באמצעות הזזת המתג. | |

**הכנת קפוצ'ינו, לאטה מקיאטו ועוד משקאות קפה עם חלב**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| מכונת הקפה J10 מכינה את המשקאות הבאים: | | | | |
| * latté macchiato * קפוצ'ינו * flat white | | | * קורטאדו * מקיאטו * café au lait | |
| **לדוגמא**: הכנת לאטה מקיאטו.  **תנאי מקדים:** החלב מחובר לקפוצ'ינטור וצינורית החלב טובלת בחלב. | | |
| תמונה שמכילה טקסט, צילום מסך  תוכן שנוצר על-ידי בינה מלאכותית עשוי להיות שגוי. | * הניחו כוס זכוכית גבוהה מתחת לקפוצ'ינטור. * סובבו את הבורר של הקפוצ'ינטור למצב 'הקצפת חלב'. * לחצו על Latte macchiato.   כמות החלב המוקצף שתוכנתה מראש תימזג לכוס.  ישנה הפוגה קצרה בהכנה המאפשרת את היווצרות מראה השכבות האופייני ללאטה מקיאטו.  כמות המים לאספרסו שנקבעה מראש תימזג לכוס. | | | |
| בחלוף 8 דקות מגמר ההכנה, מערכת החלב תעבור שטיפה באופן **אוטומטי**. לכן,   הקפידו להניח תמיד כלי קיבול מתחת לקפוצ'ינטור לאחר הכנת משקה עם חלב. | | | | |
| **כדי להבטיח פעולה תקינה של הקפוצ'ינטור לאורך זמן, יש לשטוף ולנקות אותו מדי   יום במידה ונעשה בו שימוש,** [**כמוסבר בהמשך**](#_ניקוי_מערכת_החלב) **– ניקוי מערכת החלב.** | | | | |

**הכנת חלב חם וחלב מוקצף**

ה- J10 יכולה להכין חלב חם או חלב מוקצף. לשם כך, סובבו את הבורר של הקפוצ'ינטור למצב 'הקצפת חלב' או 'חלב'.

|  |
| --- |
| בחלוף 8 דקות מגמר ההכנה, מערכת החלב תעבור שטיפה באופן **אוטומטי**. לכן,   הקפידו להניח תמיד כלי קיבול מתחת לקפוצ'ינטור לאחר הכנת משקה עם חלב. |
| **כדי להבטיח פעולה תקינה של הקפוצ'ינטור לאורך זמן, יש לשטוף ולנקות אותו מדי   יום במידה ונעשה בו שימוש,** [**כמוסבר בהמשך**](#_ניקוי_מערכת_החלב) **– ניקוי מערכת החלב.** |

**הכנת אמריקנו או לונגו**

מכונת הקפה מערבבת את הקפה עם המים החמים בשיטת הכנה מיוחדת. מתקבל משקה בעל גוף מלא ועם זאת קל לעיכול. תוכלו לשנות את כמות המים לפי טעמכם, כפי [**שמוסבר בהמשך**](#_שינוי_הגדרות_המשקה)– שינוי הגדרות המשקה.

**הכנת אספרסו דופיו**

'דופיו' פירשו באיטלקית 'כפול'. לצורך הכנת אספרסו דופיו, מכונת הקפה מכינה 2 ספלי אספרסו, אחד אחרי השני. מתקבל משקה בעל גוף מלא וארומה עשירה במיוחד.

הכנת קפה מקפה טחון מראש

תוכלו להשתמש בתערובת קפה שונה, למשל קפה נטול קפאין, באמצעות הוספתו למשפך המילוי.

* אסור להוסיף יותר משתי כפיות מדידה שטוחות של קפה טחון מראש.
* השתמשו באבקת קפה שאינה טחונה דק מדי. קפה עדין מאוד עשוי לחסום את המערכת והקפה יימזג בטפטופים.
* אם לא מילאתם בכמות מספקת של קפה טחון, תופיע ההודעה Not enough ground coffee , והמכונה תפסיק את פעולתה.
* יש להכין את משקה הקפה הרצוי תוך כדקה לאחר מילוי הקפה הטחון. אחרת המכונה תפסיק את פעולתה ותהיה שוב מוכנה לשימוש עם פולי קפה.
* כל המשקאות עם קפה טחון מראש מופקים באותו האופן, כמפורט להלן:

לדוגמא: הכנת ספל אספרסו מקפה טחון מראש.

|  |  |
| --- | --- |
| תמונה שמכילה טקסט, צילום מסך, מכשיר חשמלי, עיצוב  תוכן שנוצר על-ידי בינה מלאכותית עשוי להיות שגוי. | * הניחו ספל אספרסו מתחת ליחידת המזיגה של הקפה. * החליקו באצבעכם על התצוגה מלמעלה למטה כדי להציג את בורר הפונקציות המיוחדות. * געו בסמל . * לחצו על Espresso .   Please add ground coffee |
|  | * פיתחו את המכסה של המשפך למילוי בקפה טחון. * הוסיפו את הקפה הטחון לתוך המשפך (בכמות של עד מקסימום 2 כפיות מידה שטוחות).   כמות הקפה שתוסיפו תקבע את האינטנסיביות והארומה של המשקה. תוכלו להתאים את הכמות לטעמכם האישי.   * סיגרו את המכסה של פתח המילוי. * לחצו על Next. כמות המים שנקבעה מראש לאספרסו תימזג לתוך הספל. |

**הכנת מים חמים**

תוכלו לבחור בין הכנת:

* 'מים חמים' Hot water
* 'מים חמים לתה ירוק' Hot water for green tea

|  |  |
| --- | --- |
| **זהירות**! סכנה לכוויות בשל התזה של מים חמים.  הימנעו ממגע ישיר בעור. | |
|  | | **לדוגמא**: הכנת מים חמים.   * הניחו ספל מתחת ליחידת מזיגת המים החמים. * לחצו על Hot water.   כמות המים שנקבעה מראש תימזג לתוך הספל. | |

## שינוי הגדרות המשקה

תמונה שמכילה טקסט, גופן, צילום מסך, לבן

תוכן שנוצר על-ידי בינה מלאכותית עשוי להיות שגוי.

לחצו לחיצה ארוכה על המשקה **במשך 2 שניות** כדי להגיע להגדרות:

* Product settings- **הגדרות המשקה** –שינוי קבוע של הגדרות פרטניות כגון: דרגת החוזק של הקפה, כמות המים.
* Product name- **שם המשקה** –שינוי שם המשקה.
* Permanent preselection- **הפעלת פונקציה באופן קבוע** –הגדירו הפעלה קבועה של פונקציה מיוחדת (מתוך בורר הפונקציות המיוחדות).
* Product position – **מיקום משקאות** –החליפו את המשקאות שבמסך הבית במשקאות המועדפים עליכם.

שינוי ההגדרות תמיד מתבצע באותו האופן:

**לדוגמא**: עיקבו אחר ההנחיות הבאות כדי לשנות את **החוזק** של הקפהעבור קפה אחד.

* לחצו לחיצה ארוכה **במשך 2 שניות** על Coffee.
* לחצו על Product settings.

בהתאם למשקה שאותו בוחרים להגדיר, הגדרות שונות יהיו זמינות לשינוי, בהתאם לסמלים שעל הצג.

* לחצו על הסמל .

הסמל יופיע בצבע לבן.

* החליקו באצבעכם על סמל פולי הקפה כדי לשנות את ההגדרה של דרגת החוזק.
* לחצו על Save.
* לחצו על Back כדי לחזור למסך הבית.

# **4 שימוש יומיומי במכונת הקפה**

כיבוי והדלקה של המכונה

|  |  |
| --- | --- |
| תמונה שמכילה טקסט, צילום מסך, עיצוב  תוכן שנוצר על-ידי בינה מלאכותית עשוי להיות שגוי. | * הניחו ספל מתחת ליחידת מזיגת הקפה וספל נוסף מתחת לקפוצ'ינטור. * לחצו על כפתור הדלקה/כיבוי (on/off) .   Machine is rinsing  המכונה תידלק או תיכבה. |

|  |
| --- |
| כאשר מכבים את המכונה, מערכת החלב תעבור שטיפה רק אם השתמשו בה להכנת   משקה עם חלב.  אם הוכן חלב לפני הכיבוי, המכונה תתריע שיש לבצע ניקוי של מערכת החלב  (Clean the milk system). כעבור 30 שניות, תהליך הכיבוי יימשך אוטומטית. |

מילוי מיכל המים

תחזוקה יומיומית נכונה של המכונה תבטיח פעילות תקינה לאורך זמן, תוצאת קפה משובחת בכל הכנה ושמירה על ההיגיינה. לכן, יש להחליף את המים במיכל המים מדי יום.

|  |
| --- |
| זהירות! מילוי מיכל המים בנוזלים אחרים, כגון חלב או מים מוגזים, עלולים להזיק למיכל המים או למכונת הקפה.  ◄ יש למלא את מיכל המים אך ורק במים טריים וקרים. |

* הפרידו את מיכל המים מן המכונה ושיטפו אותו היטב במים קרים.
* מלאו את המיכל במים טריים וקרים, והחזירו אותו חזרה למקומו במכונה.

פעולות תחזוקה

האיכות האופטימלית של הקפה תלויה בגורמים רבים. אחד מהם הוא הקפדה על תחזוקה נאותה של מכונת הקפה. לשם כך, בצעו את פעולות התחזוקה הבאות:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| פעולת התחזוקה | יומי | במידת הצורך | הערה |
| רוקנו את מגש הניקוז ואת מיכל שאריות הקפה ושיטפו במים חמים.  (המגש האמצעי, מגש הניקוז ומיכל שאריות הקפה ניתנים לניקוי במדיח כלים) | ■ |  | רוקנו את מיכל שאריות הקפה רק בזמן שהמכונה דולקת. רק כך מונה עוגיות הקפה המשומש יתאפס. |
| נקו את מערכת החלב (אם מאד מלוכלכת, צריך גם לפרק אותה) |  | ■ | ראו [ניקוי מערכת החלב](#_ניקוי_מערכת_החלב) להלן.  מומלץ לפרק את יחידת המזיגה הכפולה ולנקותה אחת לשבוע. ראו [פירוק וניקוי הקפוצ'ינטור](#_פירוק_וניקוי_הקפוצ'ינטור) להלן. |
| שיטפו את צינורית החלב | ■ |  |  |
| שיטפו את מיכל המים | ■ |  |  |
| נגבו את פני השטח של המכונה במטלית מיקרופייבר נקיה ולחה | ■ |  |  |
| הפרידו את המשפך למילוי בקפה טחון מראש ונקו אותו |  | ■ |  |
| החליפו את צינורית החלב עם המחבר HP3 |  | כל 3 חודשים |  |
| החליפו את פיית מזיגת החלב המתחלפת CX3 |  | כל 3 חודשים |  |
| נקו את פנים מיכל המים במברשת |  | ■ |  |
| נקו את חלקו העליון והתחתון של מגש הספלים |  | ■ |  |
| נקו ביסודיות את מגש הניקוז ואת מיכל שאריות הקפה |  | ■ | **באיזור התחזוקה Maintenance  בקוקפיט , תופיע ההודעה Maintenance information** |

 מידע נוסף לגבי התחזוקה של מכונת J10 מצוי **באיזור התחזוקה Maintenance   
 תחת סעיף התפריט Maintenance information**.

# **5 הגדרות המכונה**

תמונה שמכילה טקסט, גופן, צילום מסך, לבן

תוכן שנוצר על-ידי בינה מלאכותית עשוי להיות שגוי.

תמונה שמכילה טקסט, צילום מסך, עיצוב

תוכן שנוצר על-ידי בינה מלאכותית עשוי להיות שגוי.

כדי להגיע לקוקפיט של JURA , החליקו באצבעכם מתחתית מסך הבית כלפי מעלה.

באיזור 'הגדרות המכונה'  , ניתן לאחסן בזיכרון את ההגדרות הבאות (לחצו על '1/3' בצד הימני העליון כדי לנווט בין המסכים):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| סעיף בתפריט | הסבר | |
| מסך '1/3' |  | |
| Coffee Eye | הפעלה/כיבוי של זיהוי מיקום הספל האוטומטי | |
| Product name | הצגת תמונות המשקאות עם/בלי שמות המשקאות על מסך הבית | |
| Number of start screens | הגדרת מספר מסכי הבית (1-5) | |
| Number of products | הגדרת מספר המשקאות אשר יוצגו על מסך הבית (2 או 5) | |
| Wi-Fi connection | התחברות אלחוטית או התנתקות של מכונת הקפה אל האפליקציה J.O.E.® של JURA (ראו פרק 2 לעיל - [**יצירת חיבור Wi-Fi**](#_יצירת_חיבור_Wi-Fi)) | |
| Switch off after | הגדרת פרק זמן שלאחריו המכונה תיכבה אוטומטית לחיסכון באנרגיה (כיבוי בחלוף 15 דקות, 30 דקות, או 1-9 שעות מן הפעולה האחרונה של המכונה) | |
| Choose language | הגדרת השפה | |
| Factory setting | איפוס המכונה להגדרות היצרן (ואז המכונה נכבית) | |
| Water hardness | הגדרת דרגת הקושי של המים (1̊dH – 30̊dH) כדי למנוע הצטברות אבנית בתוך המכונה | |
| מסך '2/3' | |  | |
| Units | | הגדרת היחידות של כמות המים (ml או oz) | |
| Accessory | | יצירת חיבור אלחוטי בין מכונת הקפה ומקרר Cool Control או ניתוק | |
| Display | | שינוי הבהירות של התצוגה (בהפרשים של 10%) | |
| Product counter | | צפייה במונה הספלים | |
| Maintenance Counter | | צפייה במונה פעולות התחזוקה | |
| Operating instructions | | הצגת הוראות ההפעלה לשימוש במחסנית הסירופ ובקפוצ'ינטור ומעבר בין חלב ובין קצף חלב | |
| Aroma control | | הצגת ההגדרות המומלצות עבור מרקם הטחינה (מופעל/כבוי) | |
| Rinse the milk system | | הגדרה האם שטיפת מערכת החלב תתבצע אוטומטית או שיש להתחילה ידנית | |
| מסך '3/3' | |  | |
| Empty system | | ריקון המערכת כדי להגן על המכונה מנזק של קיפאון במהלך שינוע | |
| Information | | צפייה בגרסת התוכנה | |

# **6 תחזוקה**

* כדי להגיע לקוקפיט, החליקו באצבעכם מתחתית מסך הבית כלפי מעלה. בקוקפיט יש 2 אזורים:
  + איזור של 'מצב התחזוקה' 'Maintenance status' 
  + איזור של 'הגדרות המכונה' 'Machine setting' .

תוכלו לנהל את התחזוקה של המכונה דרך איזור התחזוקה.

* הקוקפיט יציג את פעולות התחזוקה שיש לבצע כמסר עם רקע אדום. געו במסר כדי לגשת ישירות לתכנית התחזוקה התואמת. פעולות תחזוקה שיש לבצע בעתיד הקרוב יוצגו כסרגל.
* יש לבצע את תכנית התחזוקה מיד עם הופעת ההודעה על כך, ולא לדחות את הביצוע.
* לשמירה על ההיגיינה, עליכם לנקות את מערכת החלב מדי יום, במידה ונעשה בה שימוש.

תמונה שמכילה טקסט, גופן, צילום מסך, לבן

תוכן שנוצר על-ידי בינה מלאכותית עשוי להיות שגוי.

שטיפת המכונה

ניתן להתחיל בביצוע שטיפה של המכונה בכל עת, באופן ידני.

**תנאי מקדים:** מסך הבית מופיע על התצוגה.

|  |  |
| --- | --- |
| תמונה שמכילה טקסט, צילום מסך, עיצוב  תוכן שנוצר על-ידי בינה מלאכותית עשוי להיות שגוי. | * הניחו ספל מתחת ליחידת מזיגת הקפה וספל נוסף מתחת לקפוצ'ינטור. |
| תמונה שמכילה טקסט, צילום מסך, עיצוב  תוכן שנוצר על-ידי בינה מלאכותית עשוי להיות שגוי. | * כדי להגיע לקוקפיט, החליקו באצבעכם מתחתית מסך הבית כלפי מעלה. * לחצו על סמל התחזוקה * לחצו על Rinse the coffee system כדי להתחיל בשטיפה.   השטיפה תיפסק אוטומטית. מסך הבית יוצג. |

שטיפת מערכת החלב

לאחר כל שימוש בחלב, המכונה תתריע שיש צורך לבצע שטיפה של מערכת החלב.

בהגדרות המכונה, תוכלו לתכנת שטיפה אוטומטית או ידנית של מערכת החלב (ראו סעיף 5 לעיל 'הגדרות המכונה')

**תנאי מקדים:** מסך הבית מופיע על התצוגה.

|  |  |
| --- | --- |
| תמונה שמכילה טקסט, צילום מסך, עיצוב  תוכן שנוצר על-ידי בינה מלאכותית עשוי להיות שגוי. | * הניחו ספל מתחת לקפוצ'ינטור. |
| תמונה שמכילה טקסט, צילום מסך, עיצוב  תוכן שנוצר על-ידי בינה מלאכותית עשוי להיות שגוי. | * כדי להגיע לקוקפיט, החליקו באצבעכם מתחתית מסך הבית כלפי מעלה. * לחצו על סמל התחזוקה * לחצו על Rinse the milk system כדי להתחיל בשטיפה.   milk system is being rinsed  השטיפה תיפסק אוטומטית. מסך הבית יוצג. |

## ניקוי מערכת החלב

תמונה שמכילה טקסט, גופן, צילום מסך, לבן

תוכן שנוצר על-ידי בינה מלאכותית עשוי להיות שגוי.

|  |  |
| --- | --- |
| כדי להבטיח פעולה תקינה והיגיינית של מערכת החלב, יש לנקותה מדי יום במידה   ונעשה בה שימוש. | |
| אזהרה | | שימוש בחומר ניקוי לא מתאים עשוי להזיק למכונה או להותיר שאריות במים.  יש להשתמש אך ורק במוצרי התחזוקה והניקוי המקוריים מתוצרת JURA | |
| * + - לרכישת הכדוריות לניקוי מערכת החלב פנו למשווקים המורשים או לחנות האונליין www.jura.co.il.     - לניקוי מערכת החלב, השתמשו במיכל הניקוי המסופק יחד עם המכונה. | | | | |

**תנאי מקדים:** Clean the milk system מופיע בקוקפיט.

|  |  |
| --- | --- |
|  | * לחצו על Clean the milk system. * לחצו על Next. * Cleaning agent for milk system / connect the milk tube * הוציאו את צינורית החלב ממיכל החלב או ממקרר החלב. |
| תמונה שמכילה טקסט, צילום מסך, עיצוב  התיאור נוצר באופן אוטומטי | * הוסיפו מנה אחת של כדוריות לניקוי מערכת החלב לתוך המיכל לניקוי מערכת החלב. |
| תמונה שמכילה טקסט, צילום מסך, עיצוב  תוכן שנוצר על-ידי בינה מלאכותית עשוי להיות שגוי. | * הניחו את מיכל הניקוי מתחת ליחידשת המזיגה ולקפוצ'ינטור. * חברו את צינורית החלב אל מיכל הניקוי.   וודאו שצינורית החלב מחוברת היטב למיכל   באמצעות המחבר HP3.   * לחצו על Start.   הקפוצ'ינטור וצינורית החלב עוברים ניקוי.  השטיפה תיפסק אוטומטית. |

## פירוק וניקוי הקפוצ'ינטור

תמונה שמכילה טקסט, גופן, צילום מסך, לבן

תוכן שנוצר על-ידי בינה מלאכותית עשוי להיות שגוי.

כאשר לא מופק מספיק קצף או שהחלב ניתז החוצה דרך הקפוצ'ינטור, הקפוצ'ינטור מלוכלך. יש לפרק אותו ולנקותו.

מומלץ לפרק ולנקות את הקפוצ'ינטור לפחות פעם בשבוע.

|  |  |
| --- | --- |
| תמונה שמכילה מכשיר חשמלי במטבח, מכשיר חשמלי, מכשיר חשמלי קטן, טקסט  תוכן שנוצר על-ידי בינה מלאכותית עשוי להיות שגוי. | * הפרידו את צינורית החלב ושיטפו אותה ביסודיות מתחת לזרם מים. * הפרידו את הקפוצ'ינטור מן המכונה. |
| תמונה שמכילה מכשיר חשמלי במטבח, מכשיר חשמלי, מכשיר חשמלי קטן, טקסט  תוכן שנוצר על-ידי בינה מלאכותית עשוי להיות שגוי. | * פרקו את הקפוצ'ינטור למרכיביו. * שיטפו את כל החלקים היטב בזרם מים. אם יש שאריות של חלב קרוש, השרו תחילה את החלקים במשך מספר דקות בתמיסה של 250 מ"ל מים קרים ומנה אחת של הכדוריות לניקוי מערכת החלב. לאחר מכן שיטפו את החלקים במים ביסודיות. |
| תמונה שמכילה מכשיר חשמלי במטבח, מכשיר חשמלי, מכשיר חשמלי קטן, טקסט  תוכן שנוצר על-ידי בינה מלאכותית עשוי להיות שגוי. | * הרכיבו בחזרה את הקפוצ'ינטור.     וודאו שכל החלקים מחוברים כראוי ומהודקים זה לזה. |
| תמונה שמכילה מכשיר חשמלי במטבח, מכשיר חשמלי, מכשיר חשמלי קטן, טקסט  תוכן שנוצר על-ידי בינה מלאכותית עשוי להיות שגוי. | * חברו מחדש את הקפוצ'ינטור למערכת החלב. |

החלפת/התקנת הפילטר

תמונה שמכילה טקסט, גופן, צילום מסך, לבן

תוכן שנוצר על-ידי בינה מלאכותית עשוי להיות שגוי.

אם אתם משתמשים בפילטר CLARIS Smart+ אין צורך לבצע הסרת אבנית מן   
 המכונה.

לאחר שהפילטר מפסיק לפעול, תופיע על התצוגה התראה להחלפת הפילטר.

* + - לרכישת פילטרים פנו למשווקים המורשים או לחנות האונליין [www.jura.co.il](http://www.jura.co.il).

**תנאי מקדים:** Change the filter מופיע בקוקפיט.

|  |  |
| --- | --- |
|  | * הפרידו את מיכל המים מן המכונה ורוקנו אותו. * סובבו את המחסנית של הפילטר כנגד כיוון השעון והוציאו אותו ואת המאריך ממיכל המים. * הוציאו את הפילטר הישן. * התאימו את המאריך של מחסנית הפילטר לחלק העליון של פילטר CLARIS Smart+ חדש. * החזירו את הפילטר החדש עם המאריך למקומו במיכל. |
| תמונה שמכילה טקסט, צילום מסך, מכל זבל, מכונת מזומן  תוכן שנוצר על-ידי בינה מלאכותית עשוי להיות שגוי. | * סובבו את המחסנית עם כיוון השעון עד שיישמע צליל נקישה כשהמחסנית תתמקם כראוי. * מלאו את מיכל המים במים קרים וטריים והחזירו למקום. * המכונה מזהה באופן אוטומטי שהכנסתם/החלפתם לפילטר חדש.   Filter is being rinsed  הפילטר עובר שטיפה. המים יזרמו ישירות למגש הניקוז.  Empty drip tray   * רוקנו את מגש הניקוז ואת מיכל הפסולת והחזירו אותם למקומם במכונה. |

ניקוי המכונה

תמונה שמכילה טקסט, גופן, צילום מסך, לבן

תוכן שנוצר על-ידי בינה מלאכותית עשוי להיות שגוי.

|  |  |
| --- | --- |
| לאחר הפקת 180 ספלי קפה או ביצוע 80 מחזורי שטיפה בהדלקת המכונה, המכונה תתריע שיש לנקותה. | |
| אזהרה | אין להשתמש בחומר ניקוי לא מתאים, שכן הדבר עלול להזיק למכונה ו/או להותיר שאריות במים. השתמשו אך ורק במוצרי התחזוקה והניקוי המקוריים מתוצרת **JURA**.   * + - לרכישת כדורי ניקוי למכונה פנו לחנות האונליין [www.jura.co.il](http://www.jura.co.il) או למשווקים המורשים. |
|  |
| תהליך הניקוי נמשך כ- 20 דקות.  אין להפריע או להפסיק את מהלך פעולת הניקוי שכן איכות הניקוי תיפגע. | |

**תנאי מקדים:** Clean מופיע בקוקפיט.

|  |  |
| --- | --- |
| תמונה שמכילה מכשיר, מכשיר חשמלי, טקסט, מכשיר חשמלי במטבח  תוכן שנוצר על-ידי בינה מלאכותית עשוי להיות שגוי. | * מלאו את מיכל המים במים טריים. * לחצו על Clean. * לחצו על Start.   Empty coffee grounds container / Empty drip tray   * רוקנו את מגש הניקוז ואת מיכל הפסולת והחזירו אותם למקומם במכונה. * הניחו כלי קיבול מתחת ליחידת מזיגת הקפה וכלי נוסף מתחת לקפוצ'ינטור. |
| תמונה שמכילה טקסט, צילום מסך, עיצוב  תוכן שנוצר על-ידי בינה מלאכותית עשוי להיות שגוי. | * לחצו על Next.   Machine is being cleaned  הפעולה תיפסק, על הצג יופיע Add cleaning tablet   * פיתחו את המכסה של משפך המילוי באבקת הקפה הטחון מראש. * הכניסו למשפך המילוי טבלית ניקוי של JURA. * סיגרו את המכסה של המשפך. * לחצו על Next.   Machine is being cleaned  Empty coffee grounds container / Empty drip tray   * רוקנו את מגש הניקוז ואת מיכל הפסולת והחזירו אותם למקומם במכונה. |

הסרת אבנית

תמונה שמכילה טקסט, גופן, צילום מסך, לבן

תוכן שנוצר על-ידי בינה מלאכותית עשוי להיות שגוי.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| במהלך הזמן מצטברות במכונה שאריות אבנית. במקרה הצורך, המכונה תתריע באופן אוטומטי שיש לבצע הסרת אבנית. מידת ההצטברות של האבנית תלויה בקשיות המים. | | | |
|  | במידה והפילטר CLARIS Smart+ מותקן ומופעל אין צורך לבצע הסרת אבנית. | | |
| זהירות | | * הימנעו ממגע של מסיר האבנית עם העיניים והעור, שכן עלול להיגרם גירוי. * במקרה של מגע עם העור, יש לשטוף באופן מיידי תחת מים זורמים. * במקרה של מגע של החומר בעיניים, יש לפנות לרופא מיידית. |
| זהירות | | שימוש בחומר לא מתאים להסרת האבנית עשוי להזיק למכונה או שעלול להותיר שאריות במים.   * השתמשו אך ורק במוצרי התחזוקה והניקוי המקוריים מתוצרת **JURA**. * לרכישת כדורי ניקוי למכונה פנו למשווקים המורשים או לחנות האונליין www.jura.co.il. |
| אזהרה | | אין להפסיק את מהלך הסרת האבנית שכן המכונה עלולה להינזק.  יש לאפשר לתהליך הסרת האבנית להסתיים ללא כל הפרעה. |
| אזהרה | | יש למנוע התזה או טיפטוף של מסיר האבנית על פני משטחים רגישים, שכן המשטח יוכתם. במקרה של התזה, נגבו באופן מיידי. |
|  | | הסרת האבנית נמשכת כ- 45 דקות. |

**תנאי מקדים:** Descale מופיע בקוקפיט.

|  |  |
| --- | --- |
|  | * לחצו על Descale. * לחצו על Start.   Empty coffee grounds container / Empty drip tray   * רוקנו את מגש הניקוז ואת מיכל הפסולת והחזירו אותם למקומם במכונה. * הפרידו את מיכל המים מן המכונה ורוקנו אותו. |
|  | * המיסו לחלוטין את תוכנה של מחסנית אחת (3 טבליות להסרת אבנית של JURA) לתוך מיכל המכיל 500 מ"ל מים פושרים. הדבר יימשך מספר דקות. * שיפכו את התמיסה לתוך מיכל המים הריק והחזירו את המיכל חזרה למכונה. |
| תמונה שמכילה מכשיר, מכשיר חשמלי, טקסט, מכשיר חשמלי במטבח  תוכן שנוצר על-ידי בינה מלאכותית עשוי להיות שגוי. | * הניחו כלי קיבול מתחת ליחידת מזיגת הקפה וכלי נוסף מתחת לקפוצ'ינטור. * לחצו על Next.   Machine is being descaled, מים יוזרמו לסירוגין דרך צינור המים החמים והקפוצ'ינטור ישירות למגש הניקוז.  Empty coffee grounds container / Empty drip tray   * רוקנו את מגש הניקוז ואת מיכל הפסולת והחזירו אותם למקומם במכונה.   Empty coffee grounds container / Empty drip tray   * רוקנו את מגש הניקוז ואת מיכל הפסולת והחזירו אותם למקומם במכונה. |
| תמונה שמכילה מכשיר, מכשיר חשמלי, טקסט, מכשיר חשמלי במטבח  תוכן שנוצר על-ידי בינה מלאכותית עשוי להיות שגוי. | Rinse the water tank / Fill water tank   * רוקנו את שני כלי הקיבול והחזירו אותו אל מתחת ליחידת המזיגה ולקפוצ'ינטור. * הפרידו את מיכל המים מן המכונה ושיטפו אותו ביסודיות במים. * מלאו את מיכל המים במים קרים וטריים והחזירו אותו למקומו. * לחצו על Next.   Machine is being descaled, מים יוזרמו לסירוגין דרך צינור המים החמים והקפוצ'ינטור ישירות למגש הניקוז.  Empty coffee grounds container / Empty drip tray   * רוקנו את מגש הניקוז ואת מיכל הפסולת והחזירו אותם למקומם במכונה. |

אם תהליך הסרת האבנית נפסק באופן בלתי צפוי, שיטפו את מיכל המים ביסודיות.

הסרת אבנית ממיכל המים

אבנית עשויה להצטבר בתוך מיכל המים. כדי להבטיח את פעולתה התקינה של המכונה, מומלץ להסיר אבנית ממיכל המים מדי פעם.

* הפרידו את מיכל המים מן המכונה.
* אם אתם משתמשים בפילטר CLARIS Smart+, הוציאו אותו מן המיכל.
* מלאו את המיכל במים והמיסו בתוכו 3 טבליות הסרת אבנית של JURA.
* השאירו את המיכל עם התמיסה בתוכו מספר שעות (למשל: במהלך הלילה).
* רוקנו את מיכל המים ושיטפו אותו ביסודיות.
* החזירו את הפילטר חזרה למקומו, במידה ואתם נוהגים להשתמש בו.
* מלאו את מיכל המים במים טריים וקרים והחזירו אותו למקומו במכונה.

ניקוי מיכל הפולים

לעתים פולי קפה מכוסים בשכבה שומנית דקה העלולים להותיר משקעים על דפנות מיכל הפולים. עקבות אלו עלולים להשפיע לרעה על טעמו של הקפה. לכן מומלץ לנקות מדי פעם את מיכל הפולים.

תנאי מוקדם: על הצג מופיע Fill bean container ומיכל הפולים התרוקן.

* כבו את המכונה באמצעות לחצן ההפעלה/כיבוי .
* הסירו את המכסה לשימור הארומה.
* נקו את מיכל הפולים במטלית רכה ויבשה.
* מלאו את מיכל הפולים בפולי קפה וסגרו את המכסה לשימור הארומה.

# 7 התראות על התצוגה

התראות על מסך הבית

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ההתראה | הסיבה / התוצאה | הפעולה |
| Fill water tank | מיכל המים ריק. לא ניתן להכין כלל משקאות. | * מלאו את מיכל המים. |
| Empty coffee grounds container / Empty drip tray | מיכל הפסולת או מגש הניקוז מלא.  לא ניתן להכין כלל משקאות. | * רוקנו את מיכל הפסולת ומגש הניקוז. |
| ההתראה | הסיבה / התוצאה | הפעולה |
| Fill bean container | מיכל הפולים ריק. לא ניתן להכין כלל משקאות קפה. אפשר להכין חלב או מים חמים. | * מלאו את מיכל הפולים. |
| Not enough ground coffee | אין מספיק אבקת קפה טחון מראש במכונה. המכונה תפסיק לפעול. | * בפעם הבאה שתכינו משקה, הוסיפו יותר קפה טחון מראש. |

**התראות על הקוקפיט**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ההתראה** | **הסיבה / התוצאה** | **הפעולה** |
| סמל הפילטר  נדלק בצבע אדום.  Change the filter | הפילטר לא פועל יותר. | * החליפו את הפילטר. |
| Clean | המכונה מתריעה שיש לנקותה. | * בצעו ניקוי של המכונה. |
| Descale | המכונה מתריעה שיש להסיר אבנית. | * בצעו הסרת אבנית. |
| Clean the milk system | המכונה מתריעה שיש לנקות את מערכת החלב. | * בצעו ניקוי של מערכת החלב. |

# 8 פתרון בעיות

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| הבעיה | הסיבה / התוצאה | | הפעולה |
| לא נוצר מספיק קצף כאשר החלב מוקצף או שהחלב מתיז מתוך הקפוצ'ינטור | הקפוצ'ינטור מלוכלך | * בצעו ניקוי של מערכת החלב. * יש לפרק ולשטוף את הקפוצ'ינטור. | | |
| הפונקציה Coffee Eye מדווחת שיש ספל מתחת ליחידת מזיגת הקפה למרות שלא הונח שם אף ספל | חיישן זיהוי הספל מאחורי ליחידת מזיגת הקפה מלוכלך. | * נקו את החיישן במטלית רכה. | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **הבעיה** | **הסיבה / התוצאה** | | **הפעולה** | |
| בעת ההכנה הקפה יוצא בטפטוף | הקפה נטחן דק מדי וחוסם את המערכת. | | * כוונו את המטחנה לדרגת טחינה גסה יותר. | |
| קשיות המים לא הוגדרה כהלכה. | | * בצעו הסרת אבנית. | |
| יש קפה טחון יבש מאחורי מיכל שאריות הקפה | הפולים בהם משתמשים יוצרים נפח גבוה מהממוצע של שאריות קפה טחון | | * הפחיתו את חוזק הקפה או בחרו במרקם טחינה דקה יותר. | |
| Fill water tank לא מוצג למרות שמיכל המים ריק | יש הצטברות רבה של אבנית במיכל המים | | * הסירו אבנית ממיכל המים | |
| המטחנה משמיעה רעש  חזק מאוד | ישנם עצמים זרים במטחנה. | | * צרו קשר עם שירות הלקוחות | |
| על הצג מופיע Error 2 או Error 5 | המכונה נחשפה לקור לזמן ממושך, יתכן והחימום הושבת מסיבות בטיחותיות | | * הביאו את המכונה לטמפרטורת החדר | | |
| על הצג מופיעה התראת Error אחרת | - | * כבו את המכונה באמצעות כפתור הדלקה/כיבוי .  * צרו קשר עם שירות הלקוחות. | |

אם לא הצלחתם לפתור את הבעיה, צרו קשר עם שירות הלקוחות 03-6714550.



# 9 שינוע המכונה והשלכה ידידותית לסביבה

שימרו את האריזה של מכונת הקפה. השתמשו בה כדי להגן על המכונה במהלך ההובלה.

רצוי לרוקן את המערכת לפני השינוע, כדי להגן עליה מפני קרה.

תנאי מוקדם: על הצג מופיע מסך הבית.

|  |  |
| --- | --- |
|  | * הסירו את צינור החלב מהקפוצ'ינטור. * הניחו כלי קיבול מתחת לקפוצ'ינטור. |
| תמונה שמכילה טקסט, צילום מסך, עיצוב  תוכן שנוצר על-ידי בינה מלאכותית עשוי להיות שגוי. | * כדי להגיע לקוקפיט, החליקו באצבעכם מתחתית מסך הבית כלפי מעלה. * לחצו על סמל הגדרת המכונה  Machine setting. * עיברו למסך 3/3. * לחצו על Empty system. * הפרידו את מיכל המים מן המכונה ורוקנו אותו. * לחצו על Next.   קיטור ימשיך להיות מופק מהקפוצ'ינטור עד שהמערכת תתרוקן.  המכונה נכבית. |

השלכת פסולת אלקטרונית

אנא השליכו את המכונה בצורה ידידותית לסביבה.

מכונות ישנות מכילות חומרי גלם בעלי ערך ושניתנים למיחזור. לכן, אנא השליכו את המכונה לאתר מיחזור של פסולת אלקטרונית.

# 10 מפרט טכני

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| מתח | | 220-240 v~, 50 hz |
| הספק | | 1450 w |
| סמל תואמות | |  |
| לחץ המשאבה | | סטטית, מקס. 15 בר |
| קיבולת מיכל המים (ללא פילטר) | | 1.9 ליטר |
| קיבולת מיכל הפולים | | 280 גרם |
| מספר מנות במיכל עוגיות הפסולת | | 16 |
| אורך הכבל החשמלי | | 1.1 מטר |
| משקל | | 10.6 ק"ג |
| ממדים (רxגxע) | | 31.8 x 34.8 x 44.6 ס"מ |
| מערכת חלב | | HP3 |
| פיית מזיגת חלב ניתנת להחלפה | | CX3 |
| פילטר CLARIS Smart+ (טכנולוגיית RFID) | | 13.56 MHz רוחב פס |
| עוצמת שידור מקס. < 1 mW |
| jura wi-fi connect ערכת חיבור | | 2.4 GHz רוחב פס |
|  | עוצמת שידור מקס. < 100 mW | | |

|  |  |
| --- | --- |
| היבואן | היצרן |
| י. פפר בע"מ  מעלה החומה 9 א.ת. חדש אור יהודה  טל: 03-5335038 [www.jura.co.il](http://www.jura.co.il)  כתובת מרכז המבקרים והמעבדה:  מעלה החומה 11 אור יהודה  03-6714550 | JURA ELEKTROAPPARATE AG  Kaffeeweltstrasse 10, 4626 niederbuchsiten Switzerland |

# 11 מידע בטיחותי

* אסור למלא את המכונה בקפה נמס, באבקת שוקו או בקפה בטעמים או מצופה סוכר.
* אסור למלא את מיכל המים במים חמים או רותחים, במים מינרליים או בנוזל אחר מלבד מים.
* בשימוש בקפה טחון מראש יש להכניס את הקפה אך ורק למשפך המילוי המיועד לכך, ובכמות של כפית אחת בלבד.
* השגיחו על ילדים בעת השימוש במכשירי חשמל, כדי לוודא שאינם משחקים בהם.
* אין לאפשר למבוגרים בעלי יכולת פיזית, שכלית או חושית מופחתת, או לילדים, להפעיל את המכשיר ללא הדרכה מתאימה וללא השגחת אדם אחר האחראי לבטיחותם.
* השימוש במכונת הקפה ייעשה רק על ידי אדם המיומן בשימוש בה.
* לעולם אל תשתמשו במכונת קפה פגומה או במכונת קפה בעלת כבלים חשמליים פגומים.
* בכל חשד לתקלה, כגון ריח שרוף, יש לנתק את המכונה מאספקת החשמל.
* כדי לנתק את המכונה מאספקת החשמל בבטחה, קודם כל יש לכבות את המכונה בלחיצה על כפתור ההדלקה/הכיבוי.
* אם לא תשתמשו במכונה במשך פרק זמן ארוך (כגון: יציאה לחופשה), נתקו תמיד את התקע מהחשמל.
* אסור לטבול את מכונת הקפה במים.
* אין לחשוף את מכונת הקפה לפגעי מזג האוויר (גשם, שלג, סופות אבק, אור שמש ישיר וכו).
* לעולם אין לגעת במכונה בידיים רטובות או בחלקיה החמים (יחידת מזיגת הקפה או צינור המים החמים).
* הציבו את המכונה על משטח יציב ומאוזן העמיד בפני מים שעלולים לדלוף. לעולם אל תניחו אותה על משטח חם (כגון תנור בישול). שימו לב כי המכונה מותקנת במקום שאינו נגיש לילדים או לחיות מחמד.
* לפני ניקוי המכונה, יש לכבותה בלחיצה על כפתור ההדלקה/כיבוי, ולאפשר לחלקים השונים במכונה להתקרר לפני שמפרידים אותם מן המכונה לצורך ניקוי. הניקוי של גוף המכונה ייעשה במטלית לחה (לא רטובה).
* אין לפתוח או לנסות לתקן את המכונה בעצמכם! על כל תיקון להתבצע אך ורק ע"י טכנאי מוסמך של י. פפר בע"מ תוך שימוש בחלפים ובאביזרים מקוריים.
* אין להכניס את המכונה או חלק כלשהו ממנה במדיח כלים.
* יש להציב את המכונה במיקום בו יש זרימת אויר טובה על מנת למנוע חימום יתר של המכונה.
* אל תמשכו בכבל החשמל או במכונה עצמה כדי לנתק את התקע מן השקע.
* שימו לב כי לא קיימת סכנה של מעידה בשל הכבל החשמלי.
* מומלץ לחבר את המכונה ישירות לשקע החשמל, ולא להשתמש במעבירים או בכבל הארכה.
* אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון, יש להחליפו רק במעבדת שירות מאושרת ע"י היצרן/יבואן.

בדיקת המתח

המתח החשמלי מכוון במפעל. בדקו האם אכן כיוונון המתח, המצוין על מדבקה בבסיס המכונה, תואם את המתח הנהוג בישראל (v220).

בדיקת הנתיך החשמלי

המכונה מופעלת בזרם של 10 אמפר. וודאו כי לנתיך החשמלי אכן יש את הקיבולת המתאימה.